Was ist das?
-------------

Die Network Access Disk ist eine universelle Bootdiskette fuer
Apple Macintoshs bis einschliesslich den ersten PowerMacs (NuBus-
basiert, PowerMac 6100, 7100, 8100).


Wofźr?
-------

Damit kann man einen Šlteren Mac mit HD-Diskettenlaufwerk
starten, auch wenn man keine sonstigen Hilfsmittel zur Hand hat.


Wie installiere ich das?
-------------------------

Das geht unter Windows ganz einfach in wenigen Schritten:

1) Eine leere und formatierte (!!) HD-Diskette auftreiben.
2) Das Archiv "nad75.zip" entpacken, sofern nicht bereits geschehen.
3) Die Diskette in Laufwerk A: einlegen.
4) Das Programm "diskwriter.exe" starten und damit "nad75.img" auf
   die Diskette in Laufwerk A: schreiben.


Ich habe aber kein Windows!
----------------------------

Wer mit Unix/Linux arbeitet, kann das Diskettenimage "nad75.img" direkt
mit dem Programm "dd" auf Diskette schreiben:

  dd if=nad75.img of=/dev/fd0 bs=512

OS/2- und BeOS-Benutzer dźrften selbst am besten wissen, wie sie das
bewerkstelligen. Da kann ich leider nicht weiterhelfen.


Ich habe das ganz genau befolgt und die Diskette ist nicht lesbar!
-------------------------------------------------------------------

Zum einen kšnnte die Diskette defekt sein. Wahrscheinlicher ist jedoch,
dass Sie versucht haben, die Diskette mit ihrem Windows-PC zu lesen -
der ist jedoch inkompatibel und kann keine MacOS-Disketten lesen.

Nachdem die Diskette per 'diskwriter' bzw. 'dd' geschrieben wurde, ist
sie nur auf Macintosh-Rechnern benutzbar -- bis man sie wieder per
Formatierung lšscht.


Ich habe weitere Fragen dazu!
------------------------------

Benutze die Newsgroups de.comp.sys.mac.misc im deutschsprachigen Usenet
oder die deutschsprachige Newsgroup maus.computer.mac.allgemeines.


Ist das Disk-Image kaputt?
--------------------------

nad75.img sollte die md5sum b02c15be42124ec3227ac0774af2ea77 haben.


2003-04-30

-eof-

